Załącznik nr 1

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

**OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Fabrycznie nowy **samochód dostawczy z podwójną kabiną pasażerską i oddzielną częścią ładunkową o DMC do 3,5 t.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1)** | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| Lp. | 1 | TAK | NIE |  |
| 1 | fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020r., nie rejestrowany wcześniej | TAK |  |  |
| 2 | pojemność silnika min. (cm**3**) 1900 | TAK |  |  |
| 3 | lakier metalizowany brąz lub grafit  | TAK |  |  |
| 4 | silnik napędzany olejem napędowym, wysokoprężny, z turbo doładowaniem (1 turbosprężarka) i mocy minimalnej 120 KM, | TAK |  |  |
| 5 | EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO 6.2  | TAK |  |  |
| 6 | Podwójna kabina – liczba miejsc min. 6 | TAK |  |  |
| 7 | Drzwi odsuwane obustronnie w drugim rzędzie z przyciemnionymi szybami | TAK |  |  |
| 8 | napęd przedni | TAK |  |  |
| 9 | Długość przestrzeni ładunkowej min. 1930 mmWysokość przestrzeni ładunkowej min.1390 mm | TAK |  |  |
| 10 | Wysokość maks. 1910 mm  | TAK |  |  |
| **Z wyposażeniem** |
| 1 | Immobiliser, autoalarm | TAK |  |  |
| 2 | centralny zamek z pilotem, | TAK |  |  |
| 3 | system ABS lub równoważny | TAK |  |  |
| 4 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |  |
| 5 | wspomaganie układu kierowniczego, | TAK |  |  |
| 6 | Podgrzewane fotele przednie | TAK |  |  |
| 7 | koło zapasowe – pełnowymiarowe z zestawem kluczy | TAK |  |  |
| 8 | lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie  | TAK |  |  |
| 9 | skrzynia biegów manualna min. 6- biegowa  | TAK |  |  |
| 10 | klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | TAK |  |  |
| 11 | Nawigacja wbudowana w element deski rozdzielczej | TAK |  |  |
| 12 | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne | TAK |  |  |
| 13 | fotel kierowcy z regulacją wysokości | TAK |  |  |
| 14 | światła do jazdy dziennej | TAK |  |  |
| 15 | reflektory przednie halogenowe  | TAK |  |  |
| 16 | gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik | TAK |  |  |
| 17 | Ogrzewanie postojowe z możliwością pracy bez uruchamiania silnika | TAK |  |  |
| 18 | hak holowniczy zdejmowany | TAK |  |  |
| 19 | Felgi aluminiowe min 17” | TAK |  |  |
| 20 | Podwyższone zawieszenie | TAK |  |  |
| 21 | Komplet kół zimowych na felgach stalowych 17” | TAK |  |  |
| 22 | Bagażnik dachowy min. 3 belki | TAK |  |  |
| 23 | Kamera cofania z obrazem widocznym na ekranie Radia, nawigacji | TAK |  |  |
| 24 | Czujniki parkowania przód + tył | TAK |  |  |
| 25 | Wzmocniona osłona silnika | TAK |  |  |
| 26 | Skórzana kierownica | TAK |  |  |
| 27 | Monitorowanie martwego pola w luterkach | TAK |  |  |
| **Zabudowa** |
| 1 | Wykończenie podłogi przestrzeni ładunkowej wraz z nadkolami elastyczną powłoką natryskową | TAK |  |  |
| 2 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone,otwierane symetrycznie 50/50 z kątemotwarcia min 180° ,ogrzewanie szyb,wycieraczki, szyby w drzwiach tylnychprzyciemnione | TAK |  |  |
| **Minimalne warunki gwarancji:** |
| 1 | **36 miesięcy bez limitu lub z limitem min. 100.000km** |  |  |  |
| 2 | **36 miesięcy** na powłokę lakierniczą |  |  |  |
| 3 | **72 miesiące** na perforację elementów nadwozia |  |  |  |
| 4 | przeglądy max. co 50 000 km lub 2 lata, co pierwsze nastąpi, lub według wskazań komputera silnika  |  |  |  |
| **Wymagany max. termin realizacji do 5mies. od podpisania umowy** |

**UWAGI:**

**(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia/nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania Zamawiającego.**